AAEON, AMR ile Havalimanı Erişilebilirliğini Geliştiriyor
Odak: Otonom Mobil Robot (AMR)
Ürün: BOXER-8645AI
Giriş
Yoğun yolcu trafiğine sahip ve birden fazla terminali kapsayan havalimanları, sadece ulaşım merkezleri değil, adeta küçük şehirler gibidir.
· Havayolu seyahatinin popülerliği ve küresel ekosistemdeki rolü göz önüne alındığında, havalimanları seyahati daha erişilebilir ve konforlu hale getirme fırsatlarını değerlendirmiştir.
· Alışveriş alanları, restoranlar, dinlenme salonları ve konaklama alanları ile yolcu deneyimi büyük ölçüde iyileşmiştir.
Ancak, bu geniş tesisler özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için zorluklar yaratmaktadır.
· Bu ihtiyacı karşılamak için bir sistem entegratörü, otonom yolcu taşıma aracı için uygun bir ürün arayışında AAEON ile iletişime geçti.
· Sonuç olarak BOXER-8645AI ideal çözüm olarak seçildi.

Erişilebilirliğin Navigasyonu
Müşteri, aracın insansız şekilde yoğun trafik ortamında güvenli yolcu taşımasını talep etti.
· Bu nedenle, aracın engelden kaçınma kabiliyeti merkezi bir ön koşuldu.
· Ürün, görsel ve sensör verilerini eş zamanlı, düşük gecikmeli işleyebilmeli ve gerçek dünya koşullarına dayanıklı olmalıydı.

BOXER-8645AI’nin Rolü
GMSL2 Kamera Desteği ile Gerçek Zamanlı Görüş
· Sekiz FAKRA konektörü ile GMSL2 kamera entegrasyonu
· 6 Gbps veri hızıyla yüksek çözünürlüklü görüntülerin gerçek zamanlı iletimi
· Çoklu kamera desteği sayesinde aracın geniş görüş açısı, engellerden kaçınma ve güvenli yolcu taşımacılığı
· Havalimanının farklı bölgelerinde yolcuların güvenli şekilde taşınmasını sağladı
AI Hassasiyetinin Artırılması: GNSS ve Zaman/Kare Senkronizasyonu
· Seri iletişim portları: 4 DB-9 portu, izole CANBus, 8-bit dijital I/O, 2 RS-232/422/485 sinyali
· CANBus: Motor ve aktüatör kontrolü
· RS-232: Proximity sensörlerden veri alımı ve gerçek zamanlı tepki
· RS-485 + LAN: Birden fazla LiDAR sensörü ile engel tespiti ve kaçınma
· GNSS desteği: Kesin konumlama ve sensör/görüntü verilerinin senkronizasyonu
· 9-Eksen sensör desteği: SLAM fonksiyonu ve yönelim verisi üretimi
Üst Düzey AI Çıkarımı
· NVIDIA® Jetson AGX Orin™ platformu
· 2048 çekirdekli Ampere GPU, 64 Tensor Core, 275 TOPs AI performansı
· Çevre algılama ve tanıma, özel rota planlamaya gerek kalmadan
· NVIDIA JetPack™ SDK desteği: CUDA Toolkit, cuDNN, TensorRT API ekosistemi
· AAEON’un AMR için özel işletim sistemi ve IMU sensör entegrasyonu
Askeri Düzeyde Dayanıklılık
· MIL-STD-810G standardına uygun titreşim ve darbe dayanıklılığı
· Dinamik ve hareketli ortamlarda güvenilir çalışma

Proje Etkisi
· BOXER-8645AI, iki yolcu kapasiteli ergonomik bir otonom araca entegre edildi
· Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular veya ek yardıma ihtiyaç duyan kişiler için güvenli ulaşım sağlandı
· Yolcuların havalimanındaki tüm tesislere rahat erişimi mümkün oldu
· Müşteri memnuniyeti arttı ve güvenlik standartlarına uyum sağlandı

