AAEON, EPIC Standardının Ötesine Geçen Avantajlar Sunuyor
Genel Bakış
Endüstriyel uygulamalarda kullanılan ticari hazır tek kart bilgisayarların (COTS SBC) başarı kriterleri; standardizasyon, ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığıdır. Ancak ideal bir çözüm için bunlar tek başına yeterli değildir.
AAEON’un EPIC mimarisini temel alan SBC ailesi, bu standart avantajları daha da ileri taşırken, yüksek entegrasyon, sağlam yapı, optimize termal yönetim ve uzun vadeli ölçeklenebilirlik sunar.

EPIC Standardının Sağladığı Temel Avantajlar
EPIC (Embedded Platform for Industrial Computing) standardı, 2004 yılında PC/104 Embedded Consortium tarafından, PC/104 ile EBX arasındaki boşluğu doldurmak üzere tanımlandı.
Bu standart; orta boyutlu, yüksek I/O kapasitesine sahip, gelişmiş işlemci ve daha büyük soğutucu gereksinimlerini destekleyebilen SBC’ler için ideal bir platform sunar.
Temel Boyut Karşılaştırması
· PC/104: 90.17 mm × 95.89 mm
· EPIC: 115 mm × 165 mm
· EBX: 146.05 mm × 203.20 mm
EPIC kartlar, PC/104’e kıyasla daha geniş yüzey alanına sahip olduğu için daha fazla dahili I/O entegrasyonu sağlar. Bu aynı zamanda daha yüksek ısıl yayma ihtiyacı olan daha güçlü işlemcilerin kullanımına olanak tanır.

AAEON EPIC Ailesi
Bir standardın değerini artıran unsur, o standardın piyasaya nasıl uygulandığıdır.
AAEON’un EPIC ürün ailesi, tasarım aşamasından itibaren geleceğe dönük planlama, ölçeklenebilirlik, entegrasyon kolaylığı ve termal tutarlılığı merkeze alarak geliştirilmiştir.
AAEON’un EPIC kartlarının öne çıkan mimari yaklaşımları:
· Ürün ailesi boyunca tutarlı konnektör yerleşimi
· Fan gerektirmeyen sistem entegrasyonu için düşük güç tüketimli CPU seçenekleri (typ. 15W TDP)
· PCI-104 genişleme desteği
· Tüm ürünlerde standardize edilmiş montaj noktaları
· Nesilden nesile tutarlı şekilde konumlandırılmış ısı üreten bileşen yerleşimi
· Pasif soğutmaya uygun ısı iletimi mimarisi
Bu yaklaşım sayesinde EPIC-HD07’dan EPIC-CV07’a geçiş gibi yükseltme senaryoları, sisteme minimum dokunuşla gerçekleştirilebilir.

Tutarlı Termal Yönetim: AAEON’un Fark Yarattığı Nokta
Endüstriyel SBC tasarımlarında en kritik konulardan biri termal yönetimdir.
AAEON, EPIC serisinde nesiller arası değişmeyen, yeniden kullanılabilir, pasif soğutma odaklı bir termal mimari geliştirmiştir.
AAEON Termal Tasarım Felsefesi
· CPU ve chipset gibi ısı üreten parçalar kart üzerinde tutarlı noktalara yerleştirilir.
· Isı, doğrudan karttan ısı yayıcı (heat spreader) veya ısı bloğuna (heat sink) aktarılır.
· Bu yapı, ısının kart üzerinden kasaya iletilmesini sağlar.
· Harici soğutucu yüzeyler (örneğin soğutucu kanatları), ısının ortam havasına etkili şekilde dağıtılmasını destekler.
Bu sayede:
· İşlemci sürekli optimum sıcaklıkta çalışır.
· Zorlu endüstriyel ortamlarda bile performans istikrarı korunur.
· Uzun dönem kullanımda bakım ve arıza riskleri minimuma iner.

Geleceğe Hazır Ölçeklenebilirlik
AAEON’un EPIC ailesinin tasarım prensipleri, sistem geliştiricilere şu avantajları sunar:
· Minimum yeniden tasarım gereksinimiyle yeni nesil işlemcilere geçiş
· Generasyonlar arası mekanik uyumluluk
· Toplam sahip olma maliyetinin düşmesi (TCO)
· Pazara çıkış süresinin kısalması (Time-to-Market)
Bu tutarlılık, geliştiricilerin aynı EPIC platformunu farklı projelerde, farklı nesillerde veya farklı performans gereksinimlerinde güvenle kullanmasını sağlar.

EPIC Teknolojisinin Kullanım Alanları
AAEON EPIC SBC’ler, aşağıdaki birçok sektörde aktif olarak kullanılmaktadır:
· Mobil bilgi sistemleri
· Endüstriyel otomasyon
· Robotik uygulamalar
· Perakende ve kiosk sistemleri
· Yerleşik kontrol sistemleri
· Taşınabilir endüstriyel cihazlar
Bu geniş uygulama yelpazesi, EPIC mimarisinin esnekliğini ve AAEON’un endüstri odaklı tasarım yaklaşımını ortaya koymaktadır.

