AAEON, Mobil Demiryolu Kontrol ve Yolcu Bilgi Sistemlerinde Performansı Yeni Bir Seviyeye Taşıyor
Dünya genelinde demiryolu taşımacılığı yıllık %4,1 pazar büyüme oranıyla genişlemeye devam ederken, yolcular seyahatlerini iş veya eğlence aktivitelerinin bir uzantısı olarak görmeye başlamıştır. Bu durum, gerçek zamanlı Yolcu Bilgi Sistemleri (Passenger Information Systems, PIS) ve Tren İçi Eğlence Hizmetleri (In-Train Entertainment Services, ITES) sağlayabilen araç kontrol sistemlerine olan talebi artırmaktadır.
AAEON, bu gereksinimleri karşılamak için kesintisiz performans sunan AEV-6356 Serisi Box PC sistemini geliştirmiştir. Sistem, tren ile yer arasındaki bağlantıyı sağlayan bir iletişim ağ geçidi içerir ve yolcular için WiFi erişimi, sürücü konsolu ile detaylı yolcu bilgi ekranları sağlar. Zengin genişletme tasarımı, GPS, GSM/GPRS, 3G ve 4G/LTE modülleri gibi çeşitli kesintisiz iletişim çözümlerini destekler.
EN50155 Tx uyumlu olan, Intel® Core i7-3517UE işlemci ile güçlendirilmiş AEV-6356 Serisi kontrol ünitesi, demiryolu hizmetlerinin zorlu koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Çalışma sıcaklığı -40°C ~ 70°C aralığında olup, değişken güç aralığı 43 ~ 160VDC’dir. Güçlü ve düşük TDP’li işlemcisi ile birlikte, titreşim ve darbelere dayanıklı kilitlenebilir M12 konektörü sayesinde, AEV-6356 Serisi, Polonya merkezli ünlü bir tren üreticisinin maliyet etkin bir gözetim sistemi çözümü olarak tercih ettiği ürün olmuştur.
Firma, AAEON’un dünya çapındaki mühendislik ve destek hizmetlerinden yararlanarak, Box PC’nin donanım ve yazılımının mevcut sistemleriyle tam uyumlu olacak şekilde optimize edilmesini sağlamış ve bütçelerine uygun bir çözüm elde etmiştir.
EN50155 uyumluluğunu sağlamak ve birimi gerilim dalgalanmalarına, ani voltaj artışlarına, yük boşalmasına, soğuk marşa, düşük voltaj (UVP), aşırı voltaj (OVP) ve kısa devre korumasına (SCP) karşı korumak için AEV-6356 Serisi bir dizi testten geçirilmiştir. Bu testler şunları kapsamaktadır:
· Aşırı sıcak ve düşük sıcaklıklar altında iklim testleri
· Tuz spreyi ve nem maruziyeti
· Çeşitli güç kaynağı, voltaj dalgalanması ve elektrostatik deşarj testleri (yüksek elektromanyetik uyumluluğun doğrulanması)
· Radyo girişim duyarlılık testleri, darbe ve titreşim testleri (çevresel şoklara karşı dayanıklılığı ölçmek için)
Nakliye ve yolcu taşımacılığı endüstrileri geliştikçe ve rekabet arttıkça, AEV-6356 Serisi, çoklu I/O desteği, düşmeye karşı kilitlenebilir M12 konektörü ve özelleştirilebilir HDD konfigürasyonlarıyla sistem mühendisleri ve tasarımcılar için uzun vadeli rekabet avantajı sunmaktadır.
· Bağımsız VGA ve DVI desteği, çoklu ekran kurulumu sağlar
· Çift COM, LAN ve USB portları, farklı uygulamalarda kolay genişletme imkânı sunar
Bu özellikler sayesinde, AEV-6356 Serisi Box PC, operasyonel maliyet etkinliğini artıracak şekilde tasarlanmış olup, bir sonraki nesil canlı bilgi protokolleri ve çok noktaya iletişim sistemlerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.

