XipLink SD-WAN Platformları İçin AAEON FWS-2272 Çözümü
Giriş
· XipLink, endüstriyel sınıf XipLink Hardware (XH) platformları için SD-WAN çözümleri sunuyor.
· Yeni ürün: XH-1, kablosuz servis sağlayıcılar için ölçeklenebilir SD-WAN uygulamaları sağlamak üzere tasarlandı.
· Amaç: Ağ operasyonlarını edge, network core veya cloud edge üzerinde esnek şekilde çalıştırabilmek.

Proje Gereksinimleri
XipLink’in gereksinimleri:
1. Güçlü işlemci performansı
2. Küçük form faktörü ve kolay deploy edilebilirlik
3. Tasarım esnekliği ve özelleştirme imkânı
4. Güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik
Bu ihtiyaçlar, XipLink Optimization System (XipOS) çalıştıracak kompakt ve ölçeklenebilir bir platform sağlamak için kritik öneme sahipti.

Neden AAEON?
· Seçilen platform: FWS-2272, 6.1" x 3.62" x 1.26" (155mm x 92mm x 32mm) kompakt kasa ile masaüstü ağ cihazları serisi.
· Standart Intel® Celeron® N3350 işlemci ve anakart özellikleri XipLink’in performans gereksinimlerini karşılamıyordu.
Özelleştirilmiş Donanım
· AAEON, Intel Atom® x5-E3940 işlemciye sahip özel anakart tasarladı.
· Sonuç: XH-1, network fonksiyonlarını ve edge uygulamalarını küçük ve kolay deploy edilebilir bir sistemde çalıştırabilir hale geldi.
LAN Bypass Özelliği
· LAN bypass entegrasyonu, güç kesintilerinden kaynaklı kritik iletişim kaybını önlemek için önemliydi.
· Ayrıca, özel anakart sayesinde genişletilmiş SSD depolama seçenekleri kullanılabiliyor.

Tümleşik Geliştirme ve Lojistik Hizmeti
· AAEON, XH-1 donanım partneri olarak:
· Tam üretim ve lojistik desteği sağladı
· XipLink’in yazılım geliştirmeye odaklanmasını mümkün kıldı
· Üretim Asya’da, fulfillment Kuzey Amerika’da gerçekleşti.
· Sağlanan hizmetler:
· Özel tasarım ve üretim
· Yazılım kurulumu ve test (Linux, KVM, XipOS VNF)
· Bölgesel kitting ve dağıtım

Sonuç
· XipLink, yüksek hacimli XH-1 platformu için AAEON’u seçti.
· Özelleştirilmiş, kompakt ve ölçeklenebilir çözüm, güçlü donanım ve LAN bypass ile güvenilir SD-WAN altyapısı sağladı.
· AAEON’un turnkey hizmeti (tasarım, üretim, yazılım kurulumu ve dağıtım) seçimin kritik nedeni oldu.

